MEMORIAL DESCRITIVO


GENERALIDADES: O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever os materiais e serviços a serem utilizados na obra de Ampliação do Prédio da Prefeitura Municipal de Travesseiro, com área de 126,00 m2, com destinação conforme projeto em anexo.

1.SERVIÇOS PRELIMINARES:

· Competirá ao executante efetuar os serviços de limpeza geral e remoção dos entulhos da obra periodicamente. 

· A Contratada será responsável pela sinalização da obra durante a execução da mesma.

·  Se necessário, o executante construirá galpões para sanitários, escritório, alojamento, depósito e telheiro para o ferreiro. As despesas de instalação e manutenção são por conta do executante. A localização dos galpões será definida pelo executante e aprovada pelo fiscal da Prefeitura.

· O fornecimento de água, luz e força deve providenciado pelo executante. As instalações e manutenção deste fornecimento são por conta do executante e obedecerão às prescrições e exigências das concessionárias. 

· Caberá ao executante o fornecimento de todas as máquinas, a boa execução dos serviços, bem como dos equipamentos de segurança necessários e exigidos pela legislação vigente.

· A locação deverá ser realizada com instrumentos de precisão pelo engenheiro do executante de acordo com os pontos ou planos de referência fornecidos pelo contratante. A ocorrência de erros na locação da obra acarretará ao executante a obrigação de proceder por sua conta  as demolições, modificações e reposições necessárias.

2. LOCAÇÃO DA OBRA

    Na locação da obra deverão ser verificados pelo executante as dimensões, alinhamentos e níveis do projeto em relação às condições do local. Havendo discrepâncias entre a Implantação e as condições locais, tal fato deverá ser comunicado as Setor de Fiscalização da Prefeitura , que deverá deliberar a respeito.

3. MOVIMENTO DE TERRA  

 A limpeza inicial do terreno e a terraplanagem será executada pela Prefeitura. As escavações das valas de fundação deverão ser executadas pelo executante. O material para aterramento das fundações deverá ser de boa qualidade, sem presença de matéria orgânica e que permita boa compactação. O material será fornecido pela Prefeitura.

4. FUNDAÇÕES


As fundações serão executadas conforme cálculo estrutural em anexo. Será no sistema de sapatas sendo que o concreto utilizado deverá ter fck de 20 MPa. A viga de baldrame  deverá ser conforme cálculo estrutural. 

5. IMPERMEABILIZAÇÃO   


Sobre a viga de baldrame deverá ser regularizado com higol em 1 demãos a após manta asfáltica com espessura de 4,00 mm aplicada conforme as orientações técnicas do produto. Também deverá ser impermeabilizada a primeira fiada de tijolos.

6. ALVENARIA


A alvenaria será em tijolos maciços, com dimensões conforme projeto, assentados com argamassa de cimento , cal e areia no traço de 1:2:8. os tijolos deverão ser molhados antes do assentamento.

7. LAJE DE COBERTURA


Deverá ser executada com vigotas pré-moldadas e tavelas cerâmicas. Será colocado uma malha de ferro 4,2 mm soldada a cada 15,00 cm. A camada de concreto a ser colocada sobre a laje será de 5,00 cm. 

8. REVESTIMENTOS


As paredes externas serão salpicadas e após receberão reboco em massa única com areia média fina, cimento e cal no traço de 1:2:8(cimento, cal e areia) respectivamente. Internamente deverá ser executado salpique e massa  única com cimento, cal e  areia média fina.  

9. PISO


Deverá ser compactado o aterro adequadamente e após aplicado um leito de pedra britada com no mínimo 5,00 cm de espessura.   Na concretagem das vigas de badrame deverão ser deixados esperas de ferro(cabelos) para fixação do contrapiso. Sobre esta deverá ser colocado o contrapiso em concreto com 8,00 cm de espessura. Na garagem deverá ser colocado malha de ferro 3,40mm soldada a cada 20 cm.O acabamento final será  alisado. Em toda a obra será colocado piso cerâmico na cor e dimensões a ser definidas pelo técnico da Prefeitura. Deverá ser colocado rodapé cerâmico. O piso deverá ser classe “A” e PEI 4. 

10. PINTURA


Inicialmente deverão ser preparadas as paredes com lixa para receber a pintura. Nas paredes, vigas, lajes e pilares deverá ser aplicado selador acrílico em duas demãos. Após será pintada com tinta acrílica semi-brilho com tantas demãos quanto forem necessárias. 

11. ABERTURAS  


As portas externas são de alumínio  linha 30 e lambri duplo. As fechaduras deverão ser de primeira qualidade. As janelas serão de alumínio linha 25 com grade em alumínio e ferro ½” com dimensões conforme projeto.

12. VIDROS


Deverá ser utilizados vidros lisos com 4,00 mm. As borrachas de vedação deverão ser de boa qualidade.

13. COBERTURA


A cobertura será com telhas cerâmicas do mesmo tipo das do prédio existente. A madeira da estrutura deverá ser de boa qualidade, sem nós ou falhas. A dist6ancia entre tesouras deverá ser de no máximo 60,00 cm. Deverá ser colocado calhas corte 28 e descidas em PVC.   

14. INSTALAÇÃO ELÉTRICA


As instalações elétricas serão executadas pela construtora de acordo com a NB-3 da ABNT e com as normas da Concessionária de Energia Elétrica, obedecendo ao projeto. Toda instalação será entregue testada. A rede interna de distribuição será em eletrodutos embutidos na laje, utilizando-se condutores de cobre com isolamento em PVC 70 graus centígrados 750 V, as descidas para os interruptores e tomadas de corrente far-se-ão através de eletrodutos de PVC embutidos na alvenaria.


Os interruptores serão de teclas e as tomadas de corrente do tipo universal conjugados de embutir, em caixas de ferro esmaltado a fogo, protegidos por espelhos de PVC. A linha dos espelhos adotados será a comercial de boa qualidade.


A proteção do circuito de distribuição estará no quadro de medição. As caixas de embutir dos interruptores serão de ferro esmaltado a fogo interna e externamente, chapa nº 18 nas medidas 4”x2” e 4”x4”. As caixas deverão ficar a 0,20 cm dos alizares das portas. As luminárias serão do tipo fluorescentes, tipo comercial, 2x40W. 

15. PINGADEIRAS


Serão em granito, nas dimensões de projeto. 

16. DIVISÓRIAS


Serão do tipo “divilux” (conforme existente na Prefeitura), com altura de 2,20m. Poderá ser dimensionado parte em vidro. As portas serão do mesmo material.

17. CORRIMÃO


Na escada de acesso deverá ser colocado um corrimão com grade de ferro sendo o tubo superior e o inferior de 2” com travessa de ferro redondo ½”. Deverá ser entregue pintado com fundo preparador e duas demãos de tinta esmalte.

18. LIMPEZA DA OBRA 


A obra deverá ser entregue limpa, com todos equipamentos funcionando.            

Travesseiro, 04 de abril de 2013.
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